

INSY

Windows Server 2012 R2

DHCP Bereitstellungsdienste

Markus Reichl

4AHITM

# Vorbereitung

Um DHCP am Server zu aktivieren benötigt dieser eine statische IP Adresse.  
Hierbei funktioniert auch jene von VMware welche wir bereits konfiguriert haben.

# Installation

Sind alle Voraussetzungen erfüllt kann mit der Installation der Serverrolle begonnen werden:

1. Starte den **Servermanager**
2. Klicke auf **Rolle hinzufügen**
3. Wähle **DHCP Serverrolle**
4. Klicke dich durch den Assistenten und nimm gegebenenfalls Änderungen vor
5. Auf der letzten Seite klicke auf den Link **vollständige DHCP Konfiguration**
6. Klicke auf die Fahne um die DHCP Konfiguration über den Assistenten zu vervollständigen
7. Klicke auf **Weiter** bis zur Seite **Autorisierung**
8. Verwende deine Domäne sowie den Benutzernamen des Administrators im Format:  
   DOMÄNE/Administrator  
   Falls die Daten noch nicht eingetragen sind.
9. Klicke **Weiter** und **Fertig** um die Konfiguration abzuschließen

Weitere Details finden sich unter:   
<https://blogs.technet.microsoft.com/teamdhcp/2012/08/31/installing-and-configuring-dhcp-role-on-windows-server-2012/>